**MONITOR PAZIENTE**

* dimensioni min 12"
* parametri rilevati: ECG 3/5 derivazioni, SpO2, EtCo2 mainstream, minimo 2 Pressioni invasive, NIBP;
* Allarmi visivi e sonori, completo di tutti i cavi e sensori necessari, conformi alla normativa vigente in Italia applicata ai dispositivi medici.
* Modulo BIS, Cardiac output (CO)"